杭州市供水水质每月公告

（2021年5月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | | **总大肠菌群**  (CFU/100mL) | **耐热 大肠菌群**  (CFU/100mL) | **菌落**  **总数**  (CFU/mL) | **色度**  （铂钴色度  单位） | **浑浊度**  （NTU） | **臭和味** | **肉眼 可见物** | **耗氧量**  （mg/L） | **余氯**  (mg/L) |
| **限值**  《生活饮用水卫生标准》  GB5749－2006 | | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.3  管网水≥0.05 |
| **检测结果** | **出厂水** | 未检出 | 未检出 | <1 | <5 | 0.08 | 无 | 无 | 0.70 | 0.58 |
| **管网水** | 未检出 | 未检出 | 2 | 5 | 0.14 | 无 | 无 | 0.75 | 0.40 |

说明：以上数据由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供，为杭州市主城区各水厂出厂水、管网水监测结果的平均值。

网址: <http://cgw.hangzhou.gov.cn/>

杭州市城市管理局

杭州市城市水设施和河道保护管理中心

2021年6月7日